
江永环评〔2026〕5号
关于广辉铝业（湖南）有限公司铝型材、铝排、铝棒、铝管生产项目（重大变动）环境影响报告表的批复

广辉铝业（湖南）有限公司：
你公司报批的《广辉铝业（湖南）有限公司铝型材、铝排、铝棒、铝管生产项目（重大变动）环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及附件收悉，经研究，现批复如下：

广辉铝业（湖南）有限公司铝型材、铝排、铝棒、铝管生产项目（重大变动）位于湖南省永州市江永县潇浦镇江永产业开发区工业大道0020号（江永产业开发区物流园2#栋钢结构厂房内西侧区域），总占地面积为5000m2，总建筑面积约4653m2。项目总投资2500万元（其中环保投资28.4万元），主要建设内容：生产厂房、宿舍、模具间、公用工程及环保工程等。项目建设完成后，年产铝排、铝棒、铝管15000t，工业铝型材500t。
根据环评报告分析结论，该项目建设符合国家产业政策，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国生态环境法典》第一百零六条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

三、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）废水污染防治措施。施工期产生的施工废水和生活污水经处理达标后排放。项目运营期排水实行雨污分流、清污分流，员工生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准后通过市政污水管网排入江永产业开发区污水处理厂。循环冷却水循环使用，不外排。模具碱洗水经沉淀后循环使用，不外排。
（二）废气污染防治措施。施工期落实各项大气污染防治措施。项目运营期棒炉、时效炉生物质燃烧废气经布袋除尘器处理后满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求后通过15m高排气筒排放。氮化炉氮化过程产生的废气经氮化炉自带燃烧装置燃烧处理后无组织排放。挤压废气经车间自然沉降后无组织排放。高温润滑油挥发废气经车间通风，无组织排放。厂界废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改二级标准限值。厂区内废气满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）中限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型标准后管道排放。
（三）噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，采用低噪声设备；运营期优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相关标准。
（四）固体废物污染防治。加强对固废的管理。按环评报告表要求对产生的各类固体废物妥善处置。一般固体废弃物贮存场所严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行建设，危险废物贮存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，生活垃圾由环卫部门集中处置，危险固废经专门的收集桶收集，交由有资质单位处置。
（五）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。
（六）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。明确环保管理人员，加强安全生产和环保设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放，严防环境污染事故发生。
（七）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。我局将具体负责该项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作。

永州市生态环境局
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